**Пожарная безопасность и эксплуатация банных печей.**

При эксплуатации кирпичной печи необходимо регулярно следить за ее состоянием. Трещины, сколы, выпадение кирпича из топки или дымохода допускать никак нельзя. Если такое произошло, то затягивать ремонт печи и отодвигать его «на потом» не стоит. Чтобы аналогичных ситуаций с «кирпичным сердцем» было как можно меньше, надо грамотно подойти к кладке самой печи, готовить хороший глиняный раствор и крепкий, надежный фундамент. Неправильно сложенная печь в бане довольно часто становится виновницей пожара.

 Отдельно стоящие бани в зимнее время отапливаются один раз в неделю, от замораживания земли под печкой, печка с трубой поднимается, с наступлением весны печь садится обратно на своё место, а в месте, где металлическая труба проходит через крышу, она остается зажатой, образуется щель между кирпичной кладкой и трубой, откуда и происходит возгорание, (пожар).

Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно и не пускать это дело на самотек.

Телефон спасения 101, 112.